**Bestektekst ABI Aluflex Senior met rubberinlage**

Leverancier: ABIMAT (Almelose Borstelindustrie BV)

Type: ABI Aluflex Senior met rubberinlage

Beschrijving: oprolbare aluminium entreemat met rubberinlage

Toepassing: buiten (zone 1)

Aluminium profielen: 30 mm breed

Standaard profielafstand: 4 mm

Onderlinge verbinding: PVC connectiestrip

Hoogte aluminium: 16 mm

Standaard kleur aluminium: bruut

Optioneel: geadoniseerd aluminium in kleur ……

Inlage materiaal: EPDM-rubber met ribbelstructuur

Kleur inlage: zwart

Hoogte entreemat: 21 mm

Breedte entreemat: ….

Looplengte entreemat: ….

Contact: ABIMAT, Windmolen 15, 7609 NN Almelo (+31) 0546 813021, sales@abimat.nl