**Bestektekst ABI Borstelmat**

Leverancier: ABIMAT (Almelose Borstelindustrie BV)

Type: ABI Borstelmat

Beschrijving: oprolbare aluminium entreemat met actieve reiniging d.m.v. borstelinlage

Toepassing: buiten (zone 1) – grof vuil

Breedte profielen: 15 mm

Hoogte profielen: 15 mm

Standaard profielafstand: 4 mm

Onderlinge verbinding: RVS-kabel met rubberen afstandscupjes

Standaard kleur aluminium: Naturel geadoniseerd

Optioneel: Aanloopprofiel(en) van naturel geadoniseerd aluminium

Inlage materiaal: 2-rijige borstels

Materiaal borstels: 100% nylon 6.6

Kleur borstels: B01 zwart B09 mintgroen

B02 donkergrijs B10 blauw

B03 lichtgrijs B11 donkerrood

B04 bruin B12 rood

B05 geel B13 oranje

B06 cocos B14 paars

B07 donkergroen B15 wit

B08 groen B16 lichtblauw

Hoogte entreemat: 22 mm

Breedte entreemat: ….

Looplengte entreemat: ….

Contact: ABIMAT, Windmolen 15, 7609 NN Almelo (+31) 0546 813021, sales@abimat.nl