**Bestektekst ABI Duplomat 12mm Buffed Rubber Single Open**

Leverancier: ABIMAT (Almelose Borstelindustrie BV)

Type: ABI Duplomat 12mm Buffed Rubber Single Open Constructie

Beschrijving: niet-oprolbare aluminium entreemat met opgeborsteld rubberen strips, tweezijdig bruikbaar, open constructie

Toepassing: binnen (zone 2 of 3) – fijn vuil of droogloop

Aluminium profielen: 16 mm breed

Onderlinge verbinding: Gegalvaniseerde stalen draadbeugels met dikte 2.5 mm, voorzien van rubberen afstandscupjes

Hoogte aluminium: 12 mm

Standaard kleur aluminium: bruut

Optioneel: geadoniseerd aluminium in kleur ……

Inlage materiaal: enkele strip van gevulkaniseerd door-en-door gekleurd polyamide

Dikte materiaal: 12 mm

Kleur materiaal: Grijs / Zwart / Zebra

Hoogte entreemat: 12 mm

Breedte entreemat: ….

Looplengte entreemat: ….

Contact: ABIMAT, Windmolen 15, 7609 NN Almelo (+31) 0546 813021, sales@abimat.nl