**Bestektekst ABI Duplomat 12mm EPDM-Rubber Double**

Leverancier: ABIMAT (Almelose Borstelindustrie BV)

Type: ABI Duplomat 12mm EPDM-Rubber Double

Beschrijving: niet-oprolbare aluminium entreemat met rubberen strips, tweezijdig bruikbaar

Toepassing: buiten (zone 1) – grof vuil

Aluminium profielen: 16 mm breed

Onderlinge verbinding: Gegalvaniseerde stalen draadbeugels met dikte 2.5 mm

Hoogte aluminium: 12 mm

Standaard kleur aluminium: bruut

Optioneel: geadoniseerd aluminium in kleur ……

Inlage materiaal: dubbele strip van EPDM-rubber met ribbelstructuur

Dikte materiaal: 12 mm

Kleur materiaal: Zwart

Hoogte entreemat: 12 mm

Breedte entreemat: ….

Looplengte entreemat: ….

Contact: ABIMAT, Windmolen 15, 7609 NN Almelo (+31) 0546 813021, sales@abimat.nl